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Свердловское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» сентября 2026 г.                                                                           № 608/01-03
 г.п. им. Свердлова

	[bookmark: _Hlk179296706][bookmark: _Hlk179296883]О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога без названия от улицы 3 до магистрали 6»




В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 1 областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»,                     п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения ООО «БалтИнвестГрупп» от 28.07.2026                                    № 1663/01-18, администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога без названия от улицы 3 до магистрали 6», в соответствии со схемой границ территории проектирования согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить задание на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога без названия от улицы 3 до магистрали 6», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога без названия от улицы 3 до магистрали 6», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Срок подготовки документации по планировке территории –                24 месяца с даты принятия настоящего постановления.
5. Копию настоящего постановления направить ООО «БалтИнвестГрупп», а также разместить на официальном сайте администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Подольскую М.Ю.

Глава администрации                                                                           В.И. Тулаев



























           Приложение № 1 
           к постановлению администрации 
от 04 сентября 2026 года № 608/01-03


Схема границ территории проектирования
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		- границы территории проектирования 





Приложение № 2 
к постановлению администрации 
от 04 сентября 2026 года № 608/01-03

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога без названия 
от улицы 3 до магистрали 6»
	1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории

	2. Инициатор подготовки документации по планировке территории
	ООО «БалтИнвестГрупп»


	3. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	Собственные средства ООО «БалтИнвестГрупп»


	4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)
	Автомобильная дорога без названия от улицы 3 до магистрали 6;
Категория – магистральная улица общегородского значения III класса регулируемого движения;
Количество полос движения – уточняются проектом. 


Местоположение – Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

	5. Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
	Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

	6. Цели подготовки документации по планировке территории
	· установление границ территорий, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
· обеспечение	проектирования,	строительства,
· реконструкции и ввода в эксплуатацию линейного объекта;
· установление границ территорий общего пользования;
· установление, изменение, отмена красных линий;
· установление границ зон планируемого размещения линейных объектов;
· определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для размещения линейного объекта;
· определение вида разрешенного использования образуемых земельных участков;
· определение характеристик планируемого к размещению линейного объекта.

	7. 
Нормативная правовая и методическая база
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Водный кодекс Российской Федерации;
· Лесной кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 20.05.2025 № 33ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 ; «О государственной тайне» с учетом постановления, Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 333 ; «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны», Указа Президента Российской Федерации от 30.11.1995	№	1203
· «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», распоряжения Президента Российской Федерации от 16.04.2005 № 151-рп «О перечне, должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 №112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской , Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».
· Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».
· Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;
· Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».
· СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утверждённый и введенный в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр.
· СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования, утверждённый приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр.
· СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утверждённый приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.
· СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» 
· СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов»
· СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
· Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83.
· Местные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённые постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525.
· Постановление Правительства Ленинградской области от 20.05.2019  № 227 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании решений органов местного самоуправления или органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности».
· Государственные	программы,	утвержденные Правительством Ленинградской области, иные правовые акты Правительства Ленинградской области;
·  Приказ Росреестра от 10.11.2020 №11/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
· строительные нормы и правила, своды правил, санитарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, иные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы;
· иные нормативные правовые акты, применение которых обусловлено наличием в границах территории объектов, являющихся предметом регулирования указанных актов.

	9. Базовая градостроительная документация.
	9.1. Схема территориального планирования Российской Федерации.
9.2. Схема территориального планирования Ленинградской области.
9.3. Схема территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
9.4. Генеральный план «Свердловского городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
9.5. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

	10. Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории
	Документацию по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями 42 и 43 статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе и содержании документации планировки территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утверждённым постановлением Правительства РФ         от 12.05.2017 № 564.
Документацию по планировке территории выполнить в следующем составе:
1. Проект планировки территории. 
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть», включающий в себя:
1.1) Чертеж красных линии.
1.2) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
1.3) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов», включающий в себя:
2.1) Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
2.2) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
2.3) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
2.4) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
2.5) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
(с указанием требований к цветовому решению внешнего облика; к строительным материалам, определяющим внешний облик; к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов).
2.6) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
2.7) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
2.8) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
2.9) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть», включающий в себя:
3.1) Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов).
3.2) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
3.3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.
3.4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.
3.5) Схема границ территорий объектов культурного наследия.
3.6) Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств.
3.7) Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.).
3.8) Схема конструктивных и планировочных решений.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
 4.1) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.
4.2) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.
4.3) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
4.4) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов.
4.5) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.
4.6) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
4.7) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки территории являются:
1) Исходно-разрешительная документация, используемая при подготовке документации по планировке территории, включающая:
- информацию о наличии или отсутствии в границах территории проектирования объектов культурного наследия, их защитных зон или зон охраны, особо охраняемой природной территории;
- информацию о технической возможности присоединения (подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения;
- заключение ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» в части расположении в границах территории проектирования существующих мелиоративных систем в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
- информацию о расположении в границах территории проектирования водных объектов, водоохранных и прибрежных защитных зон, береговых полос, о возможности сброса очищенных сточных вод в водный объект;
- заключение федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки согласно ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (при расположении территории проектирования вне границ населенного пункта);
- исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне.
2) Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке документации по планировке территории. 
3) Решение о подготовке документации по планировке территории с приложениями.
4) Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории.

2. Проект межевания территории
Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть», включающий в себя:
Чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:
границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.
Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» содержит следующую информацию:
2.1) Перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы.
2.2) Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.
2.3) Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
2.4) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» содержит:
Чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются:
границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания;
границы существующих земельных участков;
границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;
границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;
местоположение существующих объектов капитального строительства;
границы особо охраняемых природных территорий;
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия;
границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» содержит:
4.1) Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков.
4.2) Обоснование способа образования земельного участка.
4.3) Обоснование определения размеров образуемого земельного участка.
4.4) Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Чертежи и схемы документации по планировке территории выполняются на цифровом топографическом плане. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.  
Графическая часть документации по планировке территории и перечни координат характерных точек представляются с точностью координат - два знака после запятой. 
Документация должна быть заверена заявителем и направлена в сброшюрованном и прошитом виде на бумажном носителе в 2 экземплярах, а также на электронном носителе, подписанная открепленной усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, в количестве экземпляров, равном количеству поселений, муниципальных округов, городских округов, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории. 
Тома (книги) Документации на бумажном носителе не должны содержать более 50 листов чертежей, приведенных к формату A4, или 200 листов текстовой документации, толщина тома (книги) не должна превышать 4 см. К каждому тому (книге) оформляется титульный лист и содержание (содержание оформляется в случае, если том (книга) содержит более 20 листов).
Документация по планировке территории, направляемая на электронном носителе, должна соответствовать формату, позволяющему осуществить ее размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации. 
Экземпляр документации на электронном носителе (каждый файл) должен быть заверен открепленной усиленной квалифицированной электронной подписью разработчика.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе должен быть идентичен экземпляру документации на электронном носителе.

	11. Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории
	Земельные участки с кадастровыми номерами:
47:07:0605001:247
Перечень кадастровых номеров земельных участков уточняется в процессе разработки документации по планировке территории.
Ориентировочная площадь территории проектирования: 4,2 га,
Схема границ территории проектирования представлена в приложении 1 к настоящему Заданию. 

	12. Требования к проектным материалам, передаваемым на проверку и утверждение
	12.1. На проверку представить подготовленную документацию по планировке территории с согласованиями, предусмотренными пунктом 13 настоящего задания, на бумажном носителе (в одном экземпляре) и в форме электронного документа (в одном экземпляре).
12.2. Подготовленная и согласованная документация по планировке территории представляется для проверки до окончания установленного срока подготовки документации по планировке территории.
12.3. Для утверждения представляется подготовленная документация по планировке территории в составе, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564, электронного документа на материальном носителе (в одном экземпляре).
12.4. Подготовленная документация по планировке территории подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Инициатора либо лица, осуществившего подготовку документации по планировке территории.
12.5. Электронную версию проекта планировки территории и проекта межевания территории представлять в форматах PDF, JPG, JPEG, MID, MIF, DWG, DOC, DOCX.

	13. Проверка документации по планировке территории
	13.1. Проект планировки территории и проект межевания территории подлежит согласованию:
- с главой Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- с Комитетом Ленинградской области по транспорту;
- с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. 
13.2. Представить проект на проверку в администрацию «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

	14. Особые условия
	14.1. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий на основании статьи 41.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
14.2. Подготовку документации по планировке территории вести на актуализированной топографической съемке.
14.3. Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
14.4. Подготовку документации по планировке территории вести с учетом утвержденной и подготавливаемой документацией по планировке прилегающей смежной территории, а также с учетом утвержденной и подготавливаемой документацией по планировке территории для размещения прилегающих линейных объектов.
14.5. При подготовке документации по планировке территории могут быть уточнены границы проектирования с целью размещения линейного объекта.
14.6. В составе проектных материалов документации учесть 
14.6 На дату предоставления документации по планировке территории представить актуализированные сведения кадастра недвижимости о земельных участках, объектах недвижимости и зонах с особыми условиями использования в границах территории.


















Приложение № 3
к постановлению администрации 
от 04 сентября 2026 года № 608/01-03


ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога без названия от улицы 3 до магистрали 6»
	1. Перечень основных требований
	Содержание требований

	2. Наименование объекта 
	Проект планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта местного значения «Автомобильная дорога без названия от улицы 3 до магистрали 6»

	3. Основание для выполнения инженерных изысканий
	3.1. Постановление администрации «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от ______ _____ 2026 года № _______
3.2. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

	4. 4. Инициатор
	ООО «БалтИнвестГрупп»


	5. Исполнитель инженерных изысканий
	Определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6. Виды инженерных 
7. изысканий
	6.1. Инженерно-геодезические изыскания.
6.2. Инженерно-геологические изыскания.
6.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
6.4. Инженерно-экологические изыскания.

	8. Система координат
	МСК-47

	9. Система высот
	Балтийская 1977 года

	10. Район размещения (местоположение)
	Место расположения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение,              д. Новосаратовка.
Границы территории проектирования приняты в соответствии с приложением № 1 к постановлению администрации 
«Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от ______ __________ 2026 года № _______


	11. Цель и назначение работ
	Подготовка исходных данных для проекта планировки территории и проекта межевания территории.
Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в качестве топографической основы для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории.
Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории.
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-экологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-гидрометеорологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории.

	12. Виды работ в составе инженерных изысканий
	Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством.
Программа инженерных изысканий разрабатывается исполнителем инженерных изысканий на основе настоящего задания и утверждается Инициатором.


	13. Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям:
· СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования;
· СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция);
· СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;
СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
· СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
· СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;
· СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
- СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.

	14. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
	Исполнитель передаёт Инициатору технические отчёты по инженерным изысканиям на бумажных носителях (по 1 экземпляру) и в электронном виде на CD-диске (по 2 экземпляра, в рабочих форматах (dwg, word и т.д.) и формате pdf).
Технический отчёт должен соответствовать требованиям    СП 438.1325800.2019, СП 47.13330.2016.

	15. Требования к передаче материалов на электронных носителях
	Требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным: 
- форматы векторных данных: DWG. Формат *.dwg должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD начиная с 2005 г. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Комитетом градостроительной политики Ленинградской области;
- форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf;
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD, NanoCad в формате DWG и Adobe Acrobat в формате PDF, текстовой документации – в формате Word и Adobe Acrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), подготовленном разработчиком документации (оригинал-диск).
Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием наименования объекта, заказчика, разработчика документации, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 9x/XP/NT/2000.
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